山东敏德化工有限公司2022年度危险废物防治信息公示

2022年度危险废物产生情况一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **废物名称** | **来源及产生工序** | **废物代码** | **废物****类别** | **有害物质名称** | **物理性状** | **危险****特性** | **2021年实际产生量（吨）** |
| 1 | 升华残渣 | 固液分离渣升华过程产生的残渣 | 900-013-11 | HW11 | 对羧基苯甲醛、对二甲苯等 | 固体 | T,I | 12.309 |
| 2 | 精馏残渣 | 精馏塔塔底残渣，产生于精馏工序 | 900-013-11 | HW11 | 对甲基苯甲酸、对羧基苯甲醛、对二甲苯等 | 液体、半固体 | T,I | 1.164 |
| 3 | 废包装袋 | 产品废包装物，产生于包装工序 | 900-041-49 | HW49 | 沾染毒性物质 | 固体 | T | 1.213 |
| 4 | 污泥 | 污水处理站污泥压滤 | 772-006-49 | HW49 | 沾染毒性物质 | 固体 | T | 0.228 |
| 5 | 废导热油 | 导热油炉 | 900-249-08 | HW08 | 废导热油 | 液体 | I | 0.311 |
| 6 | 废活性炭纤维 | 废气处理产生的废活性碳纤维 | 900-039-49 | HW49 | 沾染毒性物质 | 固体 | T | 0 |
| 7 | 废机油 | 机泵、压缩机润滑 | 900-249-08 | HW08 | 废矿物油 | 液体 | I | 0.156 |
| 8 | 废油桶 | 机泵、压缩机润滑 | 900-249-08 | HW08 | 破损废矿物油桶 | 固体 | T | 0 |
| 9 | 废滤袋 | RTO废气过滤 | 900-041-49 | HW49 | 沾染毒性物质 | 固体 | T | 0.031 |
| 10 | 废除尘布袋 | 布袋除尘器 | 900-041-49 | HW49 | 沾染毒性物质 | 固体 | T | 0.161 |
| 11 | 化验室废液 | 化验室检测产生的废液体 | 900-047-49 | HW49 | 废酸、废碱 | 液体 | T,C | 0.097 |
| 12 | 污水在线监测废液 | 污水在线监测设备监测过程中产生的废液体 | 900-047-49 | HW49 | 废酸、废碱 | 液体 | T,C | 0.112 |
|  | 合计 | 15.782 |

2022年度危险废物委托处置处置明细表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **废物名称** | **废物类别** | **年度产生量** | **本年度内部处置、利用、贮存** | **委托外单位处置总量** |
| **内部处置量** | **内部利用量** | **内部贮存量** | **处置、利用单位名称** | **处置数量** |
| 1 | 升华残渣 | HW11 | 12.309 | 0 | 0 | 12.309 | 光大绿色环保危废处置（临沭）有限公司 | 12.309 |
| 2 | 精馏残渣 | HW11 | 1.164 | 0 | 0 | 1.164 | 光大绿色环保危废处置（临沭）有限公司 | 1.164 |
| 3 | 废包装袋 | HW49 | 1.213 | 0 | 0 | 1.213 | 光大绿色环保危废处置（临沭）有限公司 | 1.213 |
| 4 | 污泥 | HW49 | 0.228 | 0 | 0 | 0.228 | 光大绿色环保危废处置（临沭）有限公司 | 0.228 |
| 5 | 废导热油 | HW08 | 0.311 | 0 | 0 | 0.311 | 光大绿色环保危废处置（临沭）有限公司 | 0.311 |
| 6 | 废活性炭纤维 | HW49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光大绿色环保危废处置（临沭）有限公司 | 0 |
| 7 | 废机油 | HW08 | 0.156 | 0 | 0 | 0.156 | 光大绿色环保危废处置（临沭）有限公司 | 0.156 |
| 8 | 废油桶 | HW08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光大绿色环保危废处置（临沭）有限公司 | 0 |
| 9 | 废滤袋 | HW49 | 0.031 | 0 | 0 | 0.031 | 光大绿色环保危废处置（临沭）有限公司 | 0.031 |
| 10 | 废除尘布袋 | HW49 | 0.161 | 0 | 0 | 0.161 | 光大绿色环保危废处置（临沭）有限公司 | 0.161 |
| 11 | 化验室废液 | HW49 | 0.097 | 0 | 0 | 0.097 | 光大绿色环保危废处置（临沭）有限公司 | 0.097 |
| 12 | 污水在线监测废液 | HW49 | 0.112 | 0 | 0 | 0.112 | 光大绿色环保危废处置（临沭）有限公司 | 0.112 |